Додаток 2

**Схема розмінованої території, що надається на інспектування**

Схема розмінованої території, що надається на інспектування, має містити наступну інформацію:

схема розмінованої території з нанесеною географічною сіткою координат в масштабі не дрібніше 1:10000. Масштаб розташовується на мапі посередині знизу;

місця виявлення ВНП з координатами;

місця, які не розміновані на вказаній території.

У разі виконання розмінування декількома операторами ПМД (підрозділами), позначення місць виконання завдань кожним операторами (підрозділом).

Внутрішній ID звіту, ідентифікаційний номер, назва завдання, розмінована територія, зменшена територія, виключена територія, розблокована територія ці данні повинні бути в лівому куті вгорі.

Опис точок повороту розмінованої території в нижньому лівому куті. Якщо це не можливо через великий обсяг даних, то прикріплюється окремий додаток з описом поворотних точок

В правому нижньому куті розміщення легенди.

Напрямок на північ вгорі праворуч.

Логотип оператора ПМД вгорі зліва.

Якщо точки прив’язки полігону знаходяться далеко та їх присутність на мапі призводить до збільшення формату мапи, то вони наносяться на мапу окремим доповненням.

Методи розмінування.